|  |
| --- |
| **关于宿州市立医院立式自助机采购项目需求** |
| **一、需求概述** |
| 宿州市立医院（以下简称“我院”）自助机采购项目，计划采购立式自助机5台，包含：人脸支付摄像头（微信、支付宝）、多合一读卡器（银行卡）、发卡模块、密码键盘、凭条打印机、身份证读卡器（支持读外国人永久居留证）、医保卡读卡器、条码读取模块、集成医保刷脸终端、电源模块等构成，提供智慧医院所需实现的建档、预约、挂号、缴费、各类查询、电子发票打印、报告打印等功能。 |
|
| **二、硬件规格** |
| **立式自助机：** |
| 1. 主机模块：CPU： 英特尔酷睿I5 内存16G以上
2. 操作屏：尺寸43”屏
3. 人脸支付摄像头（微信、支付宝）

4. 多合一读卡器：嵌入式多功能模块5. 密码键盘6. 条码扫描器7. 凭条模块8. 身份证读卡器（支持读外国人永久居留证）9. 医保卡读卡器10.集成医保刷脸终端11.发卡模块12 激光打印机13凭条打印机 |
| **三、硬件质量要求** |
| 43寸液晶触摸一体屏；CPU： 英特尔酷睿I5 ；内存：16GB ；硬盘： 512G固态硬盘；串口：6个或以上；USB口：6个或以上；网络：集成10/100/1000Mbps以太网卡；集成显卡声卡。人脸支付摄像头（微信、支付宝）、多合一读卡器（银行卡）、发卡模块、密码键盘、凭条打印机、身份证读卡器（支持读外国人永久居留证）、医保卡读卡器、条码读取模块、集成医保刷脸终端、电源模块等。大堂立式机柜 材质：坚硬厚实，不易变形，新颖美观；表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；内部结构：模块定位采用轨道前后拖拉式，布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细；配备固定支架和可调节脚轮，方便移动，也便于固定；可指定机柜颜色、文字、图案预留。 |
|
| **五、硬件数量** |
| 立式自助服务终端5台及实施。 |
|
| **六、供货及安装方案** |
| 1. 要求供应商与我院内各系统无缝对接，我院不额外承担接口费用。 |
|
|
| **七、售后服务要求** |
| 原厂免费维保期5年。 |
|
| **八、报价要求** |
| 项目报价：针对宿州市立医院立式自助机采购项目进行整体报价，立式自助终端5台。 |
|
| **九、候选供应商应具备的相关资质要求** |
| 1.具有与医院开展立式自助机项目的合作案例。 2.供应商注册地为中国大陆设立有分支机构。 |
|
| **十、其他要求** |
| 候选供应商在收到项目征集通知后应就项目需求与我院进行充分沟通，对系统建设要求充分了解，确认完全满足项目建设要求，并按我院要求时限完成项目实施工作。 |
|