**手术床使用需求**

1. 匹配骨科牵引架使用。
2. 电动手术床，可进行床面升降、平移、前后倾、左右倾、背板升降、头板升降、腿板升降、刹车等功能。
3. 手术床承重＞360kg.
4. 手术床垫具有防压力性损伤的功能，耐磨、防水、耐腐蚀、耐消毒，不易生锈，坚固耐用。
5. 手术床附件：遥控器\*1、固定带\*1、麻醉屏架\*1、侧卧位支身架\*2、托手板\*2（包含摆放侧卧位托手板1个） 、侧卧位托手架\*1、头部甲状腺器械 托盘\*1、硅胶头圈\*1、俯卧位垫\*1、跟骨硅胶垫\*2、胸髋硅胶垫\*1、臀部硅胶垫\*1、