**宿州市立医院锅炉、蒸汽管道维保服务项目采购市场调查公告**

各供应商：

根据我院业务工作开展的需要，拟对“宿州市立医院锅炉、蒸汽管道维保服务”项目，进行采购前的采购需求调查并征集供应商报价，请有意向、资质合格的供应商响应。

1. **项目名称**

宿州市立医院锅炉、蒸汽管道维保服务项目

**二、供应商资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人:

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为采购响应递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

三、中标方维保要求

1、按维保项目的各类配件使用周期，编制每个年度的预防性维护保养计划表，并按计划表准时完成维保服务工作，并提供相关记录表单和验收资料。当系统故障不符合要求时，及时更换对应设备配件。

2、针对本项目的系统设备，应对常规的维修配件，关键元器件和设备建立备品库，确保故障后的立即修复。

3、服务期限三年，一年一签，预算金额：36.8万元/年（锅炉维保：28.8万元/年+蒸汽管道8万元/年）。

**二、市场调查时间**

2024年12月19日-2024年12月25日

**三、递交资料要求**

参与响应供应商须根据项目情况综合考虑，并提供合理方案。

供应商的资质及方案需提供PDF扫描件及电子可编辑版(word或exce1格式)并制作成一个压缩文件发送至邮箱：562272591@qq.com

邮件标题和压缩文件命名格式要求:宿州市立医院锅炉、蒸汽管道维保服务市场调研-公司-联系人-联系方式。

**四、相关声明**

1.本次需求调查坚持公平、公正、公开原则:

2.本次市场调查为项目开展前的需求市场调查阶段，为非正式采购，报价文件一经递交后，不予退回。

3.我院有权针对供应商提供文件中的内容对响应供应商进行询问，供应商应保证相关人员能够及时回复。

4.参加本次需求调查的公司均视为同意并接受上述声明。

**五、联系事项**

需求科室:宿州市立医院总务科

联系人、朱工（13705576752） :李工（18755754484）

 工作日8:00-12:00,14：30-17:30

**六、项目需求**

**（**详见附件：宿州市立医院锅炉、蒸汽管道维保服务项目(征求意见稿）

 宿州市立医院

 2024年12月18日

**安徽省宿州市立医院锅炉、蒸汽管道维保招标项目（**征求意见稿）

##  一、项目概况

1、招标内容是：宿州市立医院南北区锅炉维修保养。根据设备使用养护要求，确保锅炉正常运行，安全阀压力表定期校验。

2、投标人指派专业人员在服务期内对招标范围内的服务内容提供日常保养和故障维修，使其锅炉符合相应的国家标准和行业标准的要求；并按实际需要保证正常运行，要求投标人必须是合格的，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。投标产品在更换周期内，如出现质量问题，投标人须负责免费更换。

3、服务期限三年，一年一签（根据我院能源改造项目的进展情况决定是否续签），预算金额：36.8万元/年（锅炉维保：28.8万元/年+蒸汽管道8万元/年）。

## 二、资格条件

1、经营项目与维保标的内容相符，具有良好信誉的独立法人。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体报名。

4、基本设备：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产品型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 燃气、热水锅炉维修维保 | WNSL4-1.25-YQ(L)WNS4-1.25-Y、Q（LN30）TFZLN300-1-Q | 6台 |  |  |
| 锅炉清洗材料 |  | 6台 |  |  |
| 锅炉年检 |  | 6台 |  |  |
| 仪表、阀门校验及损坏更新 |  | 6台 |  |  |
| 南北院锅炉房内管道损坏更新 |  | 2 |  |  |
| 热水锅炉维保 |  | 6台 |  |  |
| 分气缸及蒸汽管道：以现场实际考察为准 |
| 备注：需要现场勘察，按锅炉规格、型号锅炉（蒸汽管道）分开报价。 |

## 三、服务要求

1、按维保项目的各类配件使用周期，编制每个年度的预防性维护保养计划表，并按计划表准时完成维保服务工作，并提供相关记录表单和验收资料。当系统故障不符合要求时，及时更换对应设备配件。

2、针对本项目的系统设备，应对常规的维修配件，关键元器件和设备建立备品库，确保故障后的立即修复。

## 四、维修响应

服务期内，如设备出现故障，需在接到招标人电话后工程师应立即响应,2小时内到达现场排查尽快恢复系统正常运行，如无法独立完成维修工作的，中标人应在接到招标人或工程师的联系电话后一小时之内派专业工程师到现场。

如系统因设备故障无法及时修复的，中标人应确保供应，如派驻人员在现场手动控制系统，或提供合适备用设备等措施。

**五、 服务需求**

**（一）、服务内容：**

（1）燃气、热水锅炉、分气缸及管道年检维修保养更换如下：

1、六台燃气、热水锅炉冷凝器、省煤器、锅炉锅桶清洗；

2、排污阀、止回阀及送气阀门部分更换；

3、安全阀及压力表效验；

4、燃烧机保养及更换配件；

5、水位计及水位高低报警器保养及更换；

6、锅炉操作柜保养及更换配件。

7、分气缸及管道检修及更换配件

（注：具体维保以现场勘察为准）

（2）服务要求

1、配合院方完成各种安全检查工作；

2、24小时有人员在现场保证燃气、热水锅炉、蒸汽管道在供暖期正常供暖，避免事故发生。在非供暖期对锅炉、蒸汽管道进行维护和保养，保证供暖开始时无故障；

3、提供燃气、热水锅炉所使用全部药剂；

4、运行期间如设置损坏，及时向院方报告；

5、每天进行数据抄录，发现设备运行出现异常，及时向院方汇报情况；

6、记录燃气、热水锅炉每日运行记录表、设备维护及保养记录表、药剂使用量记录表及台账；

**7、需提供满足此项服务的技术人员和安全员在锅炉房内工作。**

**（二）技术服务**

1、对燃气、热水锅炉运行人员进行培训及考核。其内容包括：掌握燃气、热水锅炉运行工作、设备日常维护、安全生产、消防等专业。

2、投标单位自行踏勘现场，投标时列出备品备件清单及价格表不少于30条（包含但不限于），报价应包括设备维修、维护、保养等（服务人员须具备专业锅炉维修能力）专业服务的人工费、设备使用费、保险费、管理费、税金等全费用，但不作为维保期间配件更换价目表，签订合同后由甲方核定单价后作为后期维保依据，。

3、维修保养所需的消耗材料、油脂及各项费用单项价格500元（含）以内由维保单位负责，超过500元单价配件按实际发生数量报甲方审核同意后进行更换（有投标报价的按照投标报价结算，无投标报价的经甲方核定价结算）。

3、锅炉年检费用、安全阀、压力表校验费及水质检测费用由维保单位负责;同时根据国家环保对医院作为重点管理排污单位，对锅炉烟道排放氮氧化合物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度进行检测，将检测合格排放数据上传环保排污信息平台。（具有第三方环境检测资质机构对锅炉出具尾气排放CMA章的检测报告）。

4、维保单位制定年度工作计划、应急演练预案、每年度一次应急演练。

5、投标时需列出项目所涉及到的备品备件清单价目表。配件必须为原厂同质配件。

6、中标单位自行负责现场的安全作业措施，如施工作业中发生的人员伤亡、设备安全、财产损失等情况，由中标单位负全责。

7、维保单位配合使用单位安全检查、上级单位安全检查、地方监管部门的行业规范安全检查。

**（三）、蒸汽管道范围**

1、南区蒸汽管道包括：锅炉房至新大楼2、锅炉房至干部病房3、此报价表不包括管道入户、办证。

2、北区蒸汽管道包括：整个新院区蒸汽管道.

3、蒸汽管道维护**：**包括：除垢、刷防锈漆、修复漏点、保温层等，管道维修不包括土建。

**六、锅炉易损件清单**

|  |
| --- |
| **锅炉易损件清单** |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 限价 |
| 1 | 15不锈钢截止阀 | 15-2.5 | 浙江唐工阀门厂 | 只 | 95 |
| 2 | 25截止阀 | 25-2.5 | 只 | 286 |
| 3 | 100截止阀 | 100-2.5 | 只 | 1890 |
| 4 | 25排污阀 | 25-2.5 | 安徽白湖阀门厂 | 只 | 180 |
| 5 | 40排污阀 | 40-2.5 | 只 | 490 |
| 6 | 50排污阀 | 50-2.5 | 只 | 520 |
| 7 | 50安装阀 | A48-16-25C | 浙江永一阀门有限公司 | 只 | 690 |
| 8 | 40截止阀 | 40-2.5 | 浙江唐工阀门厂 | 只 | 570 |
| 9 | 40止回阀 | 40-2.5 | 只 | 370 |
| 10 | 锅炉双色水位计 | 440-2.5 | 上海浦亚锅炉配件厂 | 只 | 950 |
| 11 | 锅炉报警器 | 440-2.5 | 只 | 1760 |
| 12 | 锅炉压力表 | 150-2.5 | 山东青岛仪表厂 | 只 | 95 |
| 13 | 三通施塞 | 15-2.5 | 无锡锅炉配件厂 | 只 | 75 |
| 14 | 表弯管 |  |  | 只 | 75 |
| 15 | 水泵 | CDMF42-6-9 | 南方泵业有限公司 | 台 | 7200 |
| 16 | 进水软接 | 40-1.6 | 无锡不锈钢配件厂 | 只 | 370 |
| 17 | 过滤器 | 40-2.5 | 河北运大阀门有限公司 | 只 | 350 |
| 18 | 25疏水器 | 25-1.6 | 只 | 350 |
| 19 | 50疏水器 | 50-1.6 | 只 | 470 |
| 20 | 水位控制器 | DYQ-2.5-Ⅱ | 上海浦亚锅炉配件厂 | 只 | 570 |
| 21 | 51弯头 | 51-2.5 | 河北印钢管道有限公司 | 只 | 17 |
| 22 | 57弯头 | 57-2.5 | 只 | 21 |
| 23 | 100弯头 | 100-2.5 | 只 | 75 |
| 24 | 51法兰 | 51-2.5 | 河北印钢管道有限公司 | 只 | 35 |
| 25 | 57法兰 | 57-2.5 | 只 | 43 |
| 26 | 100法兰 | 100-2.5 | 只 | 95 |
| 27 | 15无缝管 | 国标3087 | 马钢集团制造 | 米 | 35 |
| 28 | 57无缝管 | 国标3087 | 米 | 230 |
| 29 | 100无缝管 | 国标3087 | 米 | 570 |
| 30 | 51无缝管 | 国标3087 | 米 | 130 |
| 31 | 法兰罗丝 | 国标 | 河北利民标准件厂 | 套 | 3 |
| 32 | 40法兰垫 | 国标 | 只 | 3 |
| 33 | 50法兰垫 | 国标 | 只 | 3 |
| 34 | 100法兰垫 | 国标 | 只 | 5 |
| 35 | 133法兰垫 | 国标 | 只 | 7 |
| 36 | 人孔垫 | 280-380 | 无锡太湖锅炉配件公司 | 只 | 75 |
| 37 | 手扎垫 | 8-10 | 只 | 15 |
| 38 | 锅炉清淡剂 |  | 江苏淮海清洗剂有限公司 | 斤 | 10 |
| 39 | 缓蚀剂 |  | 斤 | 35 |

**（注：**清单及报价必须全面、合理，如有漏报将由投标方承担，500元以下配件由中标维保公司免费维修更换，500元以上采购人购买维保公司免费更换），根据我院提供单价（限价）和品牌报价，更换原厂配件。