**超广角眼底照相机使用需求**

1.满足BLFI宽线眼底成像技术生成真实眼底色彩眼底图像。

2.满足成≥10种像模式。

3.满足不同眼底层次诊断评估。

4.满足观察视盘情况。

5.满足实时观察拍摄眼底情况。

6.拍满足广角和超广角摄角度。

8.满足连续光谱光源。

9.满足快速采集功能

10.满足≥22英寸全高清监视器带LED背光和电容式多点触摸功能。

11.满足配套提供

|  |  |
| --- | --- |
| (玻璃体切除术)眼内视网膜颞(直) | 2 |
| (玻璃体切除术)眼内视网膜颞(弯) | 2 |
| (玻璃体切除术)笛针(25G按压式) | 2 |
| (玻璃体切除术)笛针(软管) | 1 |
| (玻璃体切除术)巩膜塞 | 2 |
| (玻璃体切除术)巩膜夹持镊 | 2 |
| (玻璃体切除术)巩膜压迫器 | 2 |
| (玻璃体切除术)玻璃体剪(水平) | 1 |
| (玻璃体切除术)玻璃体剪(直剪) | 1 |
| (玻璃体切除术)眼内异物镊 | 2 |
| (玻璃体切除术)视网膜钩 | 2 |
| (玻璃体切除术)眼用注射针 | 2 |
| (玻璃体切除术)视网膜前膜剥离器 | 2 |
| (白内障手术)开睑器 | 5 |
| (白内障手术)角膜剪 | 5 |
| (白内障手术)眼科手术辅助用钩(超乳chop钩) | 8 |
| (白内障手术)人工晶体定位钩(T头) | 4 |
| (白内障手术)虹膜恢复器 | 2 |
| (白内障手术)膜状内障剪 | 4 |
| (白内障手术)撕囊镊 | 10 |
| (白内障手术)显微持针器 | 5 |
| (白内障手术)显微眼科有齿镊 | 6 |
| (白内障手术)显微眼科无齿镊 | 6 |
| (白内障手术)注吸器手柄(超乳) | 5 |
| (白内障手术)缝线结扎镊 | 8 |